Uživatelský manuál

Pokud používáte airbrush pistoli, u VŽDY k čištění pistole potřebujete Softbait Paint Thinner.

K čištění pistole NEPOUŽÍVEJTE jiné čisticí prostředky, zničíte ji.

U VŽDY potřebujete jako povrchovou vrstvu „softbait paint - clear glosscoat“, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, je to nutné.

1. Očistěte softbaits pomocí Ultra Cleaner (nutné rukavice). Můžete to udělat pomocí hadříku, nepoužívejte papír.

Můžete také ponořit měkké nástrahy do ultra čistšího prostředku a nechat je 15-30 minut zaschnout, dokud nejsou suché.

Je důležité otřít návnady, aby byly velmi čisté.

2. Lahvičku s barvou velmi dobře protřepejte, aby byla barva dobře promíchána.

Kompresor při tlaku 2-4 bar, použijte airbrush pistoli s jehlou 0,3-0,5 mm. Barva je suchá po 5 minutách.

3. Po nastříkání proveďte lakování čirým lakem (lesklým lakem). Nastříkejte několik vrstev, což dodá návnadě lesklý vzhled a barvu chrání více před odlupováním

(tuto vrstvu přidejte max. 30 minut po malování)

4. Umístěte návnady na několik dní ven, vůně barvy se úplně vyparí.

5. Ujistěte se, že jsou lahve VŽDY dobře uzavřeny. Jinak ztratí svou pevnost a barva nebude fungovat správně.

6. Po použití demontujte stříkací pistoli a velmi dobře ji vyčistěte, v případě potřeby namočte součásti do ředidla na měkké nástrahy.

K čištění malých ploch můžete k čištění použít „vatový tampon“.

7. V případě potřeby lze barvu naředit pomocí „ředidla na měkké nástrahy“, ale obvykle to není nutné.

8. Barva je hořlavá, buďte opatrní. VŽDY používejte masku schválenou CE s vhodnými filtry (hnědé), například A2 nebo ABE1.

Používejte na dobře větraném místě.

Ochrana rukou: osobně používám 2 páry nitrilových rukavic na jedno použití (2 rukavice na sobě).

Standardní věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny .EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Prevence

P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřenými plameny / horkými povrchy. Zákaz kouření P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

Odezva

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to možné.

Pokračujte ve vyplachování. P370 + P378 V případě požáru: K hašení použijte vodní mlhu, pěnu, suchou chemikálii nebo oxid uhličitý.

Úložný prostor

P403 + P233 Uchovávejte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.